*****************************************************************

Cas Studio 9.8.3 - Leggere attentamente

*****************************************************************

SETUP

Eseguite il setup senza connettere il dispositivo al PC.
Alla fine del setup eseguite il software, se il windows chiede i file dei driver indicate la cartella DRIVERS che si trova all'interno della cartella dove viene installato il software. Normalmente questa cartella è:

c:\programmi\duolabs\cas interface studio ....\drivers

oppure nella cartella DRIVERS che si trova all'interno dello ZIP assieme a questo file

Se riscontrate dei problemi nell'installazione dei driver:

- Controllate nel Pannello di controllo -> Sistema -> Hardware -> Gestione Periferche
- All'interno della voce USB controlloer controllate se c'è la voce "USB Device" con un punto esclamativo giallo
- Cliccate con il bottone destro del mouse, poi cliccate su aggiorna driver
- Selezionate la voce "Installa da un elenco o da un percorso specifico", poi "sfoglia"
- Indicate la cartella driver che avete trovato all'interno dello zip assieme a questo file
- Seguite le varie richieste del windows cliccando sempre su AVANTI fino alla fine
- Se tutto è andato bene dovreste vedere in Gestione periferiche la voce JUNGO con all'interno -> CAS Interface 3

Per altri problemi vi invitiamo a premere il bottone HELP presente inogni schermata del software per avere maggiori dettagli sul funzionamento di ogni singola funzione.

Versione 9.8.6:

- Risolti bug su programmazione DIABLO GSM.
- Risolti bug minori.

Versione 9.8.5:

- Aggiunta programmazione cam AlphaCrypt Light.
- Risolti bug minori.

Versione 9.8.4:

- Risolti bug su programmazione DIABLO GSM.
- Risolti bug minori.

Versione 9.8.3:

- Risolti bug su programmazione DIABLO LAN e DIABLO WIFI.
- Risolti bug minori.

Versione 9.8.2:

- Aggiunto supporto per DIABLO LAN.
- Risolti bug minori.

Versione 9.8.1:

- Aggiunto supporto per DIABLO GSM.
- Risolti bug minori.

Versione 9.8.0:

- Risolti bug su DiabloLight TO Diablo2 update.
- Risolti bug minori.

Versione 9.7.0:

- Risolti bug minori.

Versione 9.6.0:

- Aggiunto supporto per DIABLO WIFI HW Rev2.6
- Risolti bug minori.

Versione 9.5.0:

- Aggiunto supporto per DIABLO2PRO
- Risolti bug minori.

Versione 9.4.0:

- Aggiunto supporto per DIABLO2 lite TWIN
- Risolti bug minori.

Versione 9.3.0:

- Risolti bug minori.

Versione 9.2.0:

- Aggiunto supporto per nuova CAM VU+.
- Risolto bug backup/restore per Diablo2 rev. HW 4.0
- Risolti bug minori.

Versione 9.1.0:

- Risolto bug funzione di Update da Diablo Lite 2.2/2.3 a Diablo 2 HW. 4.0 con Vista/Windows 7.
- Risolti bug minori.

Versione 9.0.1:

- Aggiunto support per Jolly CAM.
- Aggiunta funzione di Update da Diablo Lite 2.2/2.3 a Diablo 2 HW. 4.0.
- Risolti bug minori.

Versione 9.0.0:

- Aggiunto support per Diablo2 HW 4.0.
- Risolto BUG in navigazione CAM Explorer per CAS2 PLUS.
- Risolto BUG per GIGA CAM per CAS3.

Versione 8.8.0:

- Aggiunto supporto per Diablo WiFi HW rev. 2.4.
- Minor Bug Fixed.

Versione 8.7.1:

- Minor Bug Fixed.

Versione 8.7:

- DiABLO 2 LITE. Aggiunta gestione cam DIABLO2 LITE.

Versione 8.6c:

- GAMMA Card. Aggiunto erase e programmazione con versione ultima dei file .GAM

Versione 8.6b:

- Problems with some Cas Interface 2 Plus solved
- Update 2.2 cam a 2.3 aggiunta nel cas studio
- Errore nella programmazione Dragon cam (99% ) risolto
- Alcuni problemi con l'aggiornamento delle Diablo con cas2 risolti
- Problemi di Format e Fdisk con Diablo risolti

Versione 8.5b:

- Aggiunta la possibilità di editare la configurazione della cam Diablo WiFi.

Versione 8.5:

- Aggiunto il supporto per la programmazione delle cam Diablo WiFi.

Versione 8.4:

- Sistemati alcuni problemi riscontrati con il Cas Interface 2.

Versione 8.3a:

- Bug nella cancellazione delle cam riscontrato con alcuni cas3 plus risolto.

Versione 8.3:

- Piccoli bug risolti.

Versione 8.2:

- Supporto per la GigaCam aggiunto
- Risolti alcuni problemi con i driver per il windows 98 e del setup
- Risolto un problema di lettura di alcune SIM card

Versione 7.9c:

- Supporto per un nuovo tipo di Dynamite Plus
- Bug nella cancellazione di alcune Reborn

Versione 7.9b:

- Bug nella programmazione delle Dragon ricontrato nella versione 7.9a sistemato.

Versione 7.9a:

- Bug nella programmazione delle matrix sistemato.

Read before install the software

Versione 7.9:

- Aggiunta la gestione della card Anaconda
- Sistemata la programmazione della cam Dragon 2.05 e 2.05 sul Cas3 Plus e Cas2 Plus
- Funzione di backup della Diablo
- Aggiunta la funzione di Rename dei file nel disco della Diablo

Versione 7.8:

- Aggiunta la gestione del nuovo dispositivo Cas Interface 2 Plus
- Implementata una nuova modalità di programmzione delle cam dragon:
  - Si inserisce la dummy nella cam
  - Si sceglie l'opzione per la programmazione della dragon
  - Dopo aver selezionato il file si può inserire la cam ( con la dummy già inserita ) nel ricevitore.
  - Poi si devono selezionare le opzioni adeguate nel menu del ricevitore per far partire l'aggiornamento ( come se si avesse la fun card ).

Versione 7.7:

- Aggiunta la programmazione della Super Dragon

Versione 7.6:

- Aggiunta il supporto per tutte le funzioni con il CAS Interface 3 Plus

Versione 7.5:

- Problema di programmazione con schede FUN (ATMEL) protette ( Runtime error 35600 )
- Lettura di alcune sim card telefoniche sistemata
- Aggiunta la programmazione della K3 ( Cas3, Cas2+addon, Dynamite, Dynamite Plus )
- Migliorata la programmazione della Diablo.
- Su www.diablocam.com vengono aggiornati i firmware releativi alle cam Diablo.

Versione 7.4:

- Riparazione della XCam sistemata.
- Aggiunta la riparazione della XCAM Premium.
- Aggiunta la programmazione della DIDEM Card con il Dynamite Plus.
- Riparazione della Dragon Cam sistemata ( non era permessa la riparazione nel caso fossero presenti alcuni firmware )
- Aggiunta la programmazione delle card Daytona con il Dynamite Plus
- Risolto il problema della copia dei file da PC a Diablo Cam ( si presentava se il windows era configurato per nascondere le estensioni dei file )

Versione 7.3 :

- SIM Editor aggiornato per supportare le nuove SIM TRE.
- Aggiunta la funzione che permette la programmazione dell DiabloCam con il Cas Interface 2 ( valida solo per le cam con firmware 1.3 ), sia per cam Light che Wireless.

Versione 7.2 :

- Con questa versione vengono supportate le nuove versioni dell'hardware del Cas Interface 3

Versione 7.1 :

- Risolto problema di programmazione DiabloCam.
- Risolto problema di programmazione Dragon 2.xx con Cas Interface 3.
- Aggiunta programmazione Smartcard Daytona.

Versione 7.0a :

- Aggiunta la programmazione della DIABLOCAM Wireless e DIABLOCAM LIGHT con CAS Interface 3 e CAS Interface 2 Plus.
- Aggiunta la programmazione della card DIDEM.
- Aggiunto il driver per Windows Server 2003.
- Sistemati bug minori.

Versione 6.9 :

- Risolti alcuni problemi con la programmazione delle ATMEGA, Fun Card e PIC Card.

Versione 6.8 :

- Aggiunta la programmazione della card Cerebro

Versione 6.7 :

- Supporto per il CAS Interface 2 PLUS
- Risolti alcuni problemi con il riconoscimento e la programmazione delle XCAM,Dragon,Matrix
- aggiunta la gestione della cam T-REX

Versione 6.6 :

- Supporto per il CAS Interface 2 PLUS

Versione 6.5 :

- Risolti alcuni problemi con la programmazione della XCAM e la DRAGON.
- Il modulo per la programmazioni dell'XTREME con l'addon non usciva

Versione 6.4 :

- Risolti alcuni problemi con la programmazione della XCAM
- Sviluppato il modulo CARD GENERATOR per l'ADDON e il DYNAMITE

Versione 6.3 :

Cosa c'è di nuovo?

Gestione delle OS Card mediante la funzione Smartcard -> Card Generator.

Sarà ora possibile cancellare l'OS esistente in una M2/Platinium e successivamente caricare un OS diverso (OPOS 1.03 o Titanium 2). Stiamo comunque cercado di implementare la funzione di cancellazione dell'OS anche per altre card.
Ora per caricare l'OS nuovo è necessario conoscere il Transport Code. Di default il Cas Studio imposterà un suo Transport Code che risulta essere tra i più usati. In tutti i casi non garantiamo che il Transport Code sia adatto alla vostra Smartcard!

Se non siete discuri quello che state facendo, semplicemente non fatelo perchè potreste rovinare la vostra Smartcard. Evitate in tutte le maniere di caricare file a caso!

Come usare il card generator?

Avete una AT90SC6464C vergine?

Sarà sufficiente inserirla all'interno dello Slot della Smartcard nel Cas Interface 3.
Comparirà la scritta:

Status-memory State: 90 00 = Blank card
BootLoader Version: XX XX
Chip Identifier: AT90SC6464C

A questo punto scelgiete il file da caricare mediante "Open File" con l'estensione .OSF
Vi dovrebbe comparire nella descrizione il tipo di file che state caricando.
Premete il tasto "Scrivi" e procederete alla scrittura del file.
Alla fine della procedura verrà visualizzato il nuovo reset.

Avete una AT90SC6464C programmata come OS Card?

In questo caso per il momento sarà possibile cancellare solamente le OS Card M2 e Platinum.
Se la vostra Smartcard è una delle due sopra indicate iseritela e vi comparirà, dopo L'ATR, la possibilià di premere il tasto "Erase" e conseguentemente di cancellare l'OS esistente.

Alla fine della procedura la Smartcard verrà resettata e nelle configurazioni della Card Info nel riquadro in alto comparirà la scritta:

Status-memory State: 90 03 = Pre-Programmed Card
BootLoader Version: XX XX
Chip Identifier: AT90SC6464C

A questo punto scelgiete il file da caricare mediante "Open File" con l'estensione .OSF
Vi dovrebbe comparire nella descrizione il tipo di file che state caricando.
Premete il tasto "Scrivi" e procederete alla scrittura del file.
Alla fine della procedura verrà visualizzato il nuovo reset.

Funzione Transport Code:

Il Transport Code funge come da PIN per una Smartcard GSM conseguentemente non può essere inserito erroneamente per più di 3 volte, pena l'inacessibilità perenne della Smartcard stessa.
Di default il cas Studio imposta un suo Transport Code che però non è certo sia quello corretto.
Per poter variare il Trasport Code togliere la Flag dalla scritta default.

Buon divertimento!
Altre variazioni...
Su alcuni PC c'erano problemi con la programmazione della DRAGON CAM usando la Dummy Card.
Aggiunto il bottone help in ogni modulo , premendolo si accede ad una pagina web relativa al modulo attualmente visualizzato.
In questo modo si potrà avere il manuale online sempre aggiornato. Al momento del rilascio di questa versione la funzione non è ancora implementata al 100%

Versione 6.2 :

- Risolti i problemi sulla programmazione della Matrix Revolution ( quelle che danno la risposta : 0000000000 ).
- Aggiunta la possibilità di leggere dalla ram della cam col CAS 3 ( opzione per i più esperti ).
- Gestione dell'inserimento delle chiavi direttamente dall'opzione host , sistemata.
- Le joker vengono riconosciute dall'host.
- Supporto per le cam Neotion.
- Aggiunta la programmazione delle Card Titanium 2.
- Programmazione XCAM Automatizzata.Read before install the software
- Aggiunte le lingue: Arabo, Slovacco, Croato, Norvegese.
- Aggiunta la programmazione delle Dragon 2.05 ( purtroppo non abbiamo la 2.06 ma dovrebbe funzionare )
- Miglioramento generale dell VIRTUAL HOST interface.
- Sistemato il problema dell'errore sui pc con processore ATHLON.

Versione 6.1 :

- Le XCAm basate su orion sono ora supportate
- E' possibile riparare anche le xcam 1.3 e 1.4
- Sistemati i bug relativi alle SIM card
- Rimossi alcuni bug minori
- Aggiunte nuove lingue ( grazie agli autori delle traduzioni )
- Aggiunta la programmazione della WILD CARD