Anleitung zum Laden mit dem Upgrade TOOL
----------------------------------------

Das Tool ist zum laden einer Firmware auf eien Receiver mit einem 3606 Chip (z.B. EDISION miniplus oder OPTIMUSS)

- Receiver über RS232 mit dem PC verbinden (Nullmodemkabel oder Receiver eigenes Kabel vervenden)
- Upgrade.exe starten
- auf "Browse" klicken und gewünsche .abs-Datei öffnen
- richtiges Serial Port einstellen
- "all sw + bootloader" einstellen
- "Upgrade" eindtellen
- Receiver vom Strom trennen
- auf "Next >" klicken
- Receiver an Strom anschließen
- warten bis alles geladen ist
- Programm beenden mit klick auf "Finished"
Fertig